**Finitura con pittura acrilsilossanica a base quarzo [VIEROSIL EXTRA]**

Applicazione di pittura acrilsilossanica per esterni a base di farina di quarzo – **VIEROSIL EXTRA** – del colore prescelto dalla D.L. Finitura acrilsilossanica per esterni opaca con farina di quarzo a granulometria fine calibrata fino a 0,2 mm, alta resistenza ad alcali e agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità ed aderenza notevoli, con stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie. Adatta all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. **VIEROSIL EXTRA** contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale PRYMER ACQ 100 o PRYMER SE. In presenza di muffe effettuare un trattamento con D.V.B..

**VIEROSIL EXTRA** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano pari a 6÷10 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.