**Preparazione del supporto con fissativo consolidante per finiture silossaniche [AKROSIL A]**

Applicazione di fissativo idrofobizzante e consolidante incolore a base di resine acrilsilossaniche in emulsione acquosa, resistente agli alcali e agli agenti atmosferici – **AKROSIL A** – per interni ed esterni.

**AKROSIL A** è indicato come consolidante e come pre-trattamento per tutte le superfici dove si applichino prodotti della Linea Silossanici; si applica su supporti nuovi o già verniciati; penetra nei supporti in profondità, rende l’intonaco idrorepellente e migliora l’aderenza della pittura.

**AKROSIL A** si applica in una mano a pennello, a rullo o a spruzzo, diluendolo fino ad un max. di 1:1 con acqua in funzione dell’assorbimento del supporto e delle condizioni climatiche, con una resa indicativa a prodotto diluito di 10÷15 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.