**Fissativo a solvente ad alta penetrazione per fondi murali [PRYMER SE]**

Applicazione di fissativo uniformante e consolidante in profondità, trasparente, a base di resine in solventi organici e additivi plastificanti – **PRYMER SE** – per superfici murali interne ed esterne.

**PRYMER SE** è adatto all’impiego su intonaci nuovi opportunamente stagionati, intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente ed elementi prefabbricati cementizi, su superfici murali già dipinte o parzialmente degradate anche sfarinanti, eventualmente bonificate con D.V.B. INCOLORE. Dopo l’evaporazione dei solventi si origina un film elastico che arresta lo sfarinamento ed i processi di degrado negli intonaci ammalorati favorendo sia l’adesione sia lo sviluppo uniforme della tinta dei prodotti di finitura sul supporto consolidato. Le caratteristiche di insaponificabilità lo rendono insensibile all’alcalinità del supporto.

**PRYMER SE** è pronto all’uso e si applica a rullo o a pennello in una o più mani in funzione dell’assorbimento, del degrado o delle caratteristiche di uniformità del supporto, con una resa indicativa per mano di 4÷6 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.