**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO CON FONDO UNIFORMANTE ACRILICO [VIEROFOND UR]**

Applicazione di fondo riempitivo ed uniformante per interni ed esterni a base di silicato di potassio, per fondi sconnessi o disomogenei – **VIEROFOND UR** –.

**VIEROFOND UR** è indicato come mano intermedia su intonaci rappezzati.

**VIEROFOND UR** è diluibile fino ad un massimo del 15% in volume con acqua e si applica a pennello o rullo di lana con una resa di circa 1,5-1,8 mq/LT per mano.

L’applicazione di effettua in una o più mani in funzione dello stato del supporto.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.