**IKOS**

Applicazione di rivestimento riportato colorato in pasta ad aspetto speculare marmorizzato IKOS composto da grassello di calce perfettamente estinto, inerti fini a granulometria calibrata e terre colorate, da applicare su superfici verticali e orizzontali.

Il supporto deve essere perfettamente complanare, assorbente, omogeneo.

IKOS deve essere mescolato nel secchio, si applica e si pareggia con spatola di acciaio inox.

Prima della completa essiccazione si applica una successiva mano del prodotto stesso, compattata e lisciata a più riprese con la lama in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie speculare.

Un’eventuale lucidatura a cera può essere effettuata a superficie perfettamente essiccata con NATURWAX.

Il consumo medio di IKOS è di 1/1,5 Kg/m2 a seconda della regolarità del supporto.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie. |