**LITHOS**

Applicazione in interno di rivestimento riportato colorato in pasta ad aspetto di stucco speculare sintetico LITHOS, da applicare su superfici verticali e orizzontali.

Il supporto deve essere perfettamente complanare e omogeneo. In caso di supporto assorbente è raccomandata l’applicazione di un primer all’acqua PRYMER ACQ.

LITHO deve essere mescolato nel secchio, si applica e si pareggia con spatola di acciaio inox.

Dopo essiccazione si carteggia la superficie e si applica una successiva passata di LITHOS, con una spatolina compattata e lisciata a più riprese fino ad ottenere una superficie speculare.

Il consumo medio di IKOS è di 1Kg/m2 a seconda della regolarità del supporto.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie. |