**VIEROACRYL RST 1,2**

Applicazione di rivestimento riportato a spessore ad aspetto compatto, VIEROACRYL RST 1,2 di granulometria 1,2 mm del colore prescelto dalla D.L., composto da resine acrilstireniche in emulsione acquosa, pigmenti, inerti a granulometria calibrata, additivi specifici.

L’applicazione si effettua su di un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, salnitro, preventivamente trattato almeno 24 ore prima, con il primer all’acqua PRYMER ACQ (oppure PRYMER ACQ 100 a base di microemulsioni oppure al solvente)

VIEROACRYL RST si applica tal quale con spatola in acciaio inox e si rifinisce con spatola di plastica.

VIEROACRYL RST realizza un rivestimento continuo con spiccate caratteristiche antimuffa e antialga.

Il consumo indicativo di VIEROACRYL RST 1,2 è di 2/2,4 Kg/m2.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie. |
|  |

ELIMINARE LE REFERENZE NON PREVISTE