**VIXALIT**

Applicazione di tinteggio colorato VIXALIT composto da grassello di calce lungamente stagionata e perfettamente estinta, inerti finissimi e terre colorate, da applicare su superfici verticali e orizzontali, del colore scelto dalla DL.

Il supporto deve essere complanare, assorbente, omogeneo, privo di polvere, tracce di sporco e salnitro.

Rimescolare VIXALIT nel secchio, applicare a pennello in due mani, diluite con acqua pulita al 30/40 %.

Il consumo indicativo di VIXALIT è di 0,2-0,3 l il m2 a seconda della natura del supporto.

|  |
| --- |
| Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.  |