**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO CON FONDO PIGMENTATO ACRILICO [PRYMER PGM]**

Applicazione di fondo riempitivo a base di resine acriliche, promotori di adesione, pigmenti inorganici, inerti minerali e additivi stabilizzanti – **PRYMER PGM** – pigmentato a mezza tinta rispetto alla finitura da sovrapplicare.

**PRYMER PGM** è indicato come preparazione per l’applicazione di finiture colorate su sistemi d’isolamento a cappotto o su muratura.

**PRYMER PGM** è pronto all’uso e si applica a pennello o rullo di lana con una resa indicativa di 5-6 m2/L per mano. E’ consentita una diluizione fino al 10% con acqua.

L’applicazione di effettua in una o più mani in funzione dello stato del supporto.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.