**Finitura con idropittura a base di quarzo [****VIEROQUARTZ PLEIN]**

Applicazione di pittura a base di quarzo ad alto riempimento – **VIEROQUARTZ PLEIN** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura opaca ad elevato riempimento a granulometria calibrata fino a 0,3 mm per superfici murali esterne con alta traspirabilità, resistenza ad alcali e agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità e aderenza notevoli; adatta all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, nuovi o già rivestiti. **VIEROQUARTZ PLEIN** contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale PRYMER ACQ 100 o PRYMER SE. In presenza di muffe effettuare un trattamento con D.V.B..

**VIEROQUARTZ PLEIN** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano pari a 5÷6 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.