**Finitura con pittura acrilsilossanica a base quarzo [****VIEROSIL Q]**

Applicazione di pittura acrilsilossanica per esterni – **VIEROSIL Q** – del colore prescelto dalla D.L.

Finitura opaca per superfici murali esterne a base di resine acrilsilossaniche con buone caratteristiche di idrorepellenza e alta permeabilità al vapore acqueo, con eccezionale resistenza ad alcali e agli agenti atmosferici; la particolare formulazione conferisce al prodotto eccellente lavorabilità ed aderenza notevoli, stabilità delle tinte anche su muri particolarmente esposti alle radiazioni luminose ed alle intemperie; adatta all’impiego su intonaci civili fini di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. **VIEROSIL Q** contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi.

L’applicazione si effettua su superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile e su superfici murali di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate, preventivamente trattate almeno 24 ore prima con adeguato primer quale PRYMER ACQ o PRYMER SE. In presenza di muffe effettuare un trattamento con D.V.B..

**VIEROSIL Q** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano pari a 12÷14 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.