**Finitura con pittura acrilsilossanica ad alto riempimento [****VIEROSIL QRS]**

Applicazione di pittura acrilsilossanica per esterni ad alto potere riempitivo – **VIEROSIL QRS** – del colore prescelto dalla D.L. Finitura opaca per superfici murali esterne ad alto riempimento a base di resine acrilsilossaniche e farina di quarzo a granulometria calibrata fino a 0,3 mm con ottime caratteristiche di idrorepellenza e permeabilità al vapore acqueo, elevato potere coprente e ideale per applicazioni a rullo; adatta all’impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, nuovi o già rivestiti. **VIEROSIL QRS** è idonea anche per la manutenzione dei sistemi Vieroclima e dei sistemi di isolamento termico in generale (ETICS) e contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di alghe e funghi. **VIEROSIL QRS** è classificato in Classe V1 per la diffusione del vapore acqueo secondo ISO 7783.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale PRYMER ACQ 100 o PRYMER SE. In presenza di muffe effettuare un trattamento con D.V.B..

**VIEROSIL QRS** si applica a rullo o pennello con una resa indicativa per mano pari a 10÷12 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.