**Finitura con pittura a base di silicato di potassio [****SILICA PAINT HP]**

Applicazione di pittura minerale idrofobizzata ai silicati – **SILICA PAINT HP** – del colore prescelto dalla D.L. Pittura opaca per superfici murali esterne, con eccellente adesione su tutti i tipi di supporto minerale vecchi e nuovi ove si voglia mantenere la massima traspirabilità, quali intonaci a base calce, malta bastarda, cementizi, vecchie pitture, escluso il gesso in ogni sua forma. Ottima traspirabilità e idrorepellenza e adatta specialmente per ripristinare l’effetto antico dei supporti. **SILICA PAINT HP** è conforme alla normativa DIN 18363.

**SILICA PAINT HP** è classificato in Classe V1 per la diffusione del vapore acqueo secondo EN ISO 7783 e in Classe W3 per l’assorbimento d’acqua secondo EN 1062-3.

L’applicazione si effettua su un supporto perfettamente stagionato, asciutto, privo di tracce di sporco, olii, grassi, efflorescenze, preventivamente trattato almeno 24 ore prima con adeguato primer quale SILICA FONDO SD; in caso di lievi irregolarità del supporto o di rappezzi di intonaci, utilizzare VIEROGRIP PLUS per uniformare le superfici. In presenza di muffe effettuare un trattamento con D.V.B..

**SILICA PAINT HP** va diluito con acqua demineralizzata e si applica a pennello, con una resa indicativa per mano pari a 7÷12 m2/L.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.