**RASATURA DEL CALCESTRUZZO (TIXOCRETE CEM)**

Applicazione di **TIXOCRETE CEM**, rasante per calcestruzzo, tixotropico in polvere a base di leganti idraulici modificati, inerti silicei selezionati e additivi antiritiro. Eseguire la rasatura sul supporto umido, dopo aver impastato **TIXOCRETE CEM** con circa 24% d’acqua fino ad ottenere una pasta omogenea; tale pasta deve essere applicata a frattazzo d’acciaio e va rifinita con frattazzo di spugna.

Prodotto di facile applicazione, consente la realizzazione di rasature che possono arrivare fino a 1,5 cm di spessore complessivi senza che si evidenzino ritiri e fessurazioni.

Il prodotto è parte integrante del ciclo per il ripristino protezione degli elementi in calcestruzzo armato ammalorato di Viero.

Il consumo indicativo di **TIXOCRETE CEM** è di 4 Kg/m2 per uno spesso di 3 mm, dato che dipende fortemente dalle irregolarità del supporto.

* Prezzo in opera di € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.