**TRATTAMENTO IDROREPELLENTE INCOLORE AI SILOSSANI [ISALCONE S]**

Applicazione di protettivo idrorepellente trasparente non filmogeno a base di silossani in solvente **ISALCONE S**, pronto all'uso, che agisce per impregnazione superficiale a saturazione dei pori, ostacolando l'ingresso dell'acqua meteorica. Resistente agli alcali ed agli agenti atmosferici, non altera l'aspetto del supporto.

**ISALCONE S**, idrofobizzando le porosità delle superfici su cui applicato, ostacola la penetrazione dell’acqua liquida mentre consente all’umidità di evaporare all’esterno. Ostacolando il passaggio dell’acqua, rallenta sia lo sgretolamento progressivo del materiale provocato dai cicli gelo/disgelo, sia la formazione di efflorescenze causate dai sali solubili in acqua estratti dal muro.

**ISALCONE S** è pronto all’uso e si applica a pennello, rullo o spruzzo in più mani bagnato su bagnato fino a completa impregnazione del supporto, con una resa indicativa di 5-10 m2/L per mano a seconda del supporto.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.