**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO CON FONDO UNIFORMANTE ACRILICO [VIEROFOND]**

Applicazione di fondo uniformante a base di resine acriliche, promotori di adesione, pigmenti inorganici, inerti minerali e additivi stabilizzanti – **VIEROFOND** –.

**VIEROFOND** è indicato come mano intermedia su intonaci rappezzati.

**VIEROFOND** è pronto all’uso e si applica a pennello o rullo di lana con un consumo indicativo di 0,8-1,2 kg/m2 per mano.

L’applicazione di effettua in una o più mani in funzione dello stato del supporto.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.