**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO CON FONDO DI COLLEGAMENTO UNIFORMANTE AI SILICATI DI POTASSIO [VIEROGRIP PLUS]**

Applicazione di fondo uniformante base di silicato di potassio, promotori di adesione, pigmenti inorganici, inerti minerali e additivi stabilizzanti – **VIEROGRIP PLUS** – pigmentato a mezza tinta rispetto alla finitura da sovrapplicare.

**VIEROGRIP PLUS** è dotato dell’elevata traspirabilità tipica dei prodotti minerali ed è indicato come fondo di collegamento tra supporti minerali e finiture organiche (e viceversa).

**VIEROGRIP PLUS** si applica a pennello o rullo di lana con una resa indicativa pari a 5-6,5 m2/L per mano.

L’applicazione di effettua in una o più mani in funzione dello stato del supporto.

Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al m2 compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.